**单位名称： 内蒙古标准化院  
单位地址： 内蒙古呼和浩特市金桥开发区石化路  
查证日期： 2020/5/13  
证书编号:   
查证结果：**

**标准有效性查证服务清单**

**STANDARDS LIST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 当前状态 |
| 1 | GB 3847-2005 | 车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法 | [废止] 2019-05-01为止，被GB/T 3846-1993;GB 3847-1999;GB14761.6-1993;GB14761.7-l993;GB 18285-2000代替 |
| 2 | GB 21861-2014 | 机动车安全技术检验项目和方法 | [现行有效]被GB 21861-2008代替 |
| 3 | GB 18285-2005 | 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法) | [废止] 2019-05-01为止，被GB/T3845-1993;GB 14761.5-1993;GB 18285-2000代替 |
| 4 | GB 7258-2012 | 机动车运行安全技术条件 | [废止] 2018-01-01为止，被GB 7258-2004代替 |
| 5 | GB 10395.1-2009 | 农林机械 安全 第1部分：总则 | [现行有效]被GB 10395.1-2001代替 |
| 6 | GB 13392-2005 | 道路运输危险货物车辆标志 | [现行有效]被GB 13392-1992代替 |
| 7 | GB 13954-2009 | 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具 | [现行有效]被GB 13954-2004代替 |
| 8 | GB 19151-2003 | 机动车用三角警告牌 | [现行有效] |
| 9 | GB 9656-2003 | 汽车安全玻璃 | [现行有效]被GB 9656-1996代替 |
| 10 | GB 8410-2006 | 汽车内饰材料的燃烧特性 | [现行有效]被GB 8410-1994代替 |
| 11 | GB 8108-1999 | 车用电子警报器 | [废止] 2015-07-01为止，被GB 8108-1987代替 |
| 12 | GB 16735-2004 | 道路车辆 车辆识别代号（VIN） | [现行有效]2020-01-01为止被GB 16735-1997;GB 16736-1997代替 |
| 13 | GB 4785-2007 | 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 | [现行有效]2020-07-01为止被GB 4785-1998代替 |
| 14 | GB 10396-2006 | 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则 | [现行有效]被GB 10396-1999代替 |
| 15 | GB 15084-2013 | 机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 | [现行有效]被GB 15084-2006代替 |
| 16 | GB/T 19056-2012 | 汽车行驶记录仪 | [现行有效]被GB/T 19056-2003代替 |
| 17 | GB 11567.1-2001 | 汽车和挂车侧面防护要求 | [废止] 2018-01-01为止，被GB 11567-1994部分代替 |
| 18 | GB 11567.2-2001 | 汽车和挂车后下部防护要求 | [废止] 2018-01-01为止，被GB 11567-1994部分代替 |
| 19 | GB/T 11798.1-2001 | 机动车安全检测设备 检定技术条件 第1部分：滑板式汽车侧滑试验台检定技术条件 | [废止] 2017-12-15为止，被GB/T 11798.1-1989代替 |
| 20 | GB/T 11798.2-2001 | 机动车安全检测设备 检定技术条件 第2部分：滚筒反力式制动试验台检定技术条件 | [废止] 2017-12-15为止，被GB/T 11798.2-1989代替 |
| 21 | GB/T 11798.3-2001 | 机动车安全检测设备 检定技术条件 第3部分：汽油车排气分析仪检定技术条件 | [废止] 2017-12-15为止，被GB/T 11798.3-1989代替 |
| 22 | GB/T 11798.4-2001 | 机动车安全检测设备 检定技术条件 第4部分：滚动式车速表试验台检定技术条件 | [废止] 2017-12-15为止，被GB/T 11798.4-1989代替 |
| 23 | GB/T 11798.5-2001 | 机动车安全检测设备 检定技术条件 第5部分：滤纸式烟度计检定技术条件 | [废止] 2017-12-15为止，被GB/T 11798.5-1989代替 |
| 24 | GB/T 11798.6-2001 | 机动车安全检测设备 检定技术条件 第6部分：对称光前照灯检测仪检定技术条件 | [废止] 2017-12-15为止，被GB/T 11798.6-1989代替 |
| 25 | GB/T 11798.7-2001 | 机动车安全检测设备 检定技术条件 第7部分：轴（轮）重仪检定技术条件 | [废止] 2017-12-15为止，被代替 |
| 26 | GB/T 11798.8-2001 | 机动车安全检测设备 检定技术条件 第8部分：摩托车轮偏检测仪检定技术条件 | [废止] 2017-12-15为止，被代替 |
| 27 | GB/T 11798.9-2001 | 机动车安全检测设备 检定技术条件 第9部分：平板制动试验台检定技术条件 | [废止] 2017-12-15为止，被代替 |
| 28 | GB 4094-1999 | 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 | [废止] 2019-07-01为止，被GB 4094-1994代替 |
| 29 | GB/T 485-2004 |  | [] |
| 30 | JT/T 507-2004 | 汽车侧滑检验台 | [现行有效]被JT/T 3131-1987代替 |
| 31 | JT/T 508-2004 | 机动车前照灯检测仪 | [废止] 2015-11-01为止，被JT/T 3166-1993代替 |
| 32 | GB/T 17676-1999 | 天然气汽车和液化石油气汽车 标志 | [现行有效] |
| 33 | GB 4599-2007 | 汽车用灯丝灯泡前照灯 | [现行有效]被GB 4599-1994代替 |
| 34 | GB/T 13594-2003 | 机动车和挂车防抱制动性能和试验方法 | [现行有效]被GB 13594-1992代替 |
| 35 | GB/T 16887-2008 | 卧铺客车结构安全要求 | [现行有效]被GB/T 16887-1997代替 |
| 36 | GB/T 18411-2001 | 道路车辆 产品标牌 | [废止] 2019-01-01为止，被代替 |
| 37 | GB/T 18697-2002 | 声学 汽车车内噪声测量方法 | [现行有效] |
| 38 | GB 1589-2004 | 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值 | [废止] 2016-07-26为止，被GB 1589-1989代替 |
| 以下空白 | | | |

地标:«dtotal»条 国标:«gtotal»条 总共 38 条

**内蒙古自治区标准化院  
内蒙古标准文献馆  
地址*(Address):*内蒙古呼和浩特市金桥开发区石化路  
电话*(Tel.):*0471-3255836 传真*(Fax):*0471-6267765 邮政编码*(Post Code):*010070**